{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一标段","二标段"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一标段","index":0,"n_rows":144,"n_cols":12,"rows_kept":144,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,33,0],[2,10,3,10],[2,11,3,11],[4,10,10,10],[4,11,10,11],[11,10,32,10],[11,11,32,11],[34,0,46,0],[34,10,41,10],[36,11,41,11],[43,10,44,10],[45,10,46,10],[47,0,62,0],[47,10,56,10],[47,11,56,11],[58,10,59,10],[58,11,59,11],[60,10,61,10],[60,11,61,11],[63,0,77,0],[63,10,72,10],[63,11,72,11],[74,10,75,10],[74,11,75,11],[76,10,77,10],[76,11,77,11],[78,0,90,0],[78,10,85,10],[80,11,85,11],[87,10,88,10],[89,10,90,10],[91,0,106,0],[91,10,100,10],[91,11,100,11],[102,10,103,10],[102,11,103,11],[104,10,105,10],[104,11,105,11],[107,0,121,0],[107,10,116,10],[107,11,116,11],[118,10,119,10],[118,11,119,11],[120,10,121,10],[120,11,121,11],[122,0,131,0],[122,10,131,10],[132,0,141,0],[132,10,141,10],[142,0,142,6],[143,0,147,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["凉山州第二民族中学项目\n窗户清单（一标段）"]
["栋号","设计编号","洞口尺寸（mm）","宽","高","数量","单位","数量","单价（元）","合价（元）","玻璃类型","备注"]
["6#","FC乙0734B","700X3450",700,3450,2,"㎡",4.83,null,null,"6mm普通玻璃","乙级防火窗"]
[null,"FC乙2134B","2100X3450",2100,3450,1,"㎡",7.245]
[null,"MLC5623","5600X2300",5600,2300,1,"㎡",12.88,null,null,"12mm钢化玻璃","安全防撞玻璃平开门（门联窗）"]
[null,"WMLC3837B","3800X3750",3800,3750,1,"㎡",14.25]
[null,"WMLC4637B","4600X3750",4600,3750,1,"㎡",17.25]
[null,"WMLC5937B","5900X3750",5900,3750,1,"㎡",22.125]
[null,"WMLC6637B","6600X3750",6600,3750,1,"㎡",24.75]
[null,"WMLC7337B","7300X3750",7300,3750,1,"㎡",27.375]
[null,"WM1637B","1600X3750",1600,3750,4,"㎡",24]
[null,"LC4018","4000X1800",4000,1800,1,"㎡",7.2,null,null,"6mm钢化玻璃","铝合金窗"]
[null,"LC5718","5700X1800",5700,1800,3,"㎡",30.78]
[null,"LC6018","6000X1800",6000,1800,1,"㎡",10.8]
[null,"LC17018","17000X1800",17000,1800,1,"㎡",30.6]
[null,"LC0721B","700X2150",700,2150,1,"㎡",1.505]
[null,"LC0731B","700X3150",700,3150,68,"㎡",149.94]
[null,"LC0931B","900X3150",900,3150,46,"㎡",130.41]
[null,"LC1131B","1100X3150",1100,3150,2,"㎡",6.93]
[null,"LC1631B","1600X3150",1600,3150,2,"㎡",10.08]
[null,"LC2131B","2100X3150",2100,3150,4,"㎡",26.46]
[null,"LC6631B","6600X3150",6600,3150,2,"㎡",41.58]
[null,"LC0941B","900X4150",900,4150,46,"㎡",171.81]
[null,"LC1141B","1100X4150",1100,4150,2,"㎡",9.13]
[null,"LC0734B","700X3450",700,3450,15,"㎡",36.225]
[null,"LC0934B","900X3450",900,3450,14,"㎡",43.47]
[null,"LC2134B","2100X3450",2100,3450,1,"㎡",7.245]
[null,"LC2734B","2700X3450",2700,3450,2,"㎡",18.63]
[null,"LC3434B","3400X3450",3400,3450,1,"㎡",11.73]
[null,"LC4034B","4000X3450",4000,3450,1,"㎡",13.8]
[null,"LC7234B","7200X3450",7200,3450,1,"㎡",24.84]
[null,"LC7234B-1","7200X3450",7200,3450,1,"㎡",24.84]
[null,"LC10134B","10100X3450",10100,3450,1,"㎡",34.845]
[null,"BY1006","1000X600",1000,600,1,"㎡",0.6,{"$nulls":3},"防雨百叶"]
["7-1#","C0619","600X1900",600,1900,67,"㎡",76.38,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1015","1000X1900",1000,1900,1,"㎡",1.9,{"$nulls":3},"灰色铝合金推拉窗"]
[null,"C1619","1600X1900",1600,1900,5,"㎡",15.2,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1622","1600X1900",1600,1900,1,"㎡",3.04]
[null,"C1716","1700X1900",1700,1900,1,"㎡",3.23]
[null,"C1719","1700X1900",1700,1900,55,"㎡",177.65]
[null,"C1722","1700X2200",1700,2200,24,"㎡",89.76]
[null,"C1724","1700X2400",1700,2400,3,"㎡",12.24]
[null,"GYC3-1810S","1800X1000",1800,1000,2,"㎡",3.6,{"$nulls":3},"防雨百叶窗"]
[null,"XFC1719","1700X1900",1700,1900,5,"㎡",16.15,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","消防救援窗"]
[null,"XFC1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74,{"$nulls":3},"消防救援窗"]
[null,"XFC ’1719","1700X1900",1700,1900,5,"㎡",16.15,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","消防救援窗，磨砂玻璃"]
[null,"XFC’1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74,{"$nulls":3},"消防救援窗，磨砂玻璃"]
["7-2#","C0619","600X1900",600,1900,124,"㎡",141.35999999999999,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1419","1400X1900",1400,1900,10,"㎡",26.6]
[null,"C1422","1400X1900",1400,1900,2,"㎡",5.32]
[null,"C1716","1700X1900",1700,1900,1,"㎡",3.23]
[null,"C1719","1700X1900",1700,1900,110,"㎡",355.3]
[null,"C1722","1700X2200",1700,2200,28,"㎡",104.72]
[null,"C1724","1700X2400",1700,2400,2,"㎡",8.16]
[null,"C'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003]
[null,"C'1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"FC1319","1300X1900",1300,1900,1,"㎡",2.47]
[null,"GYC3-1810S","1800X1000",1800,1000,2,"㎡",3.6,{"$nulls":3},"防雨百叶窗"]
[null,"XFC1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","消防救援窗"]
[null,"XFC1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"XFC'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","消防救援窗，磨砂玻璃"]
[null,"XFC'1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"MLC2923","2900X2300",2900,2300,1,"㎡",6.67,null,null,"6mm厚安全防撞玻璃"]
["7-3#","C0619","600X1900",600,1900,126,"㎡",143.64,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1019","1000X1900",1000,1900,1,"㎡",1.9]
[null,"C1419","1400X1900",1400,1900,6,"㎡",15.96]
[null,"C1619","1600X1900",1600,1900,4,"㎡",12.16]
[null,"C1622","1600X2200",1600,2200,1,"㎡",3.52]
[null,"C1716","1700X1900",1700,1900,1,"㎡",3.23]
[null,"C1719","1700X1900",1700,1900,110,"㎡",355.3]
[null,"C1722","1700X2200",1700,2200,30,"㎡",112.2]
[null,"C1724","1700X2400",1700,2400,2,"㎡",8.16]
[null,"C'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003]
[null,"GYC3-1810S","1800X1000",1800,1000,2,"㎡",3.6,{"$nulls":3},"防雨百叶窗"]
[null,"XFC1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","消防救援窗"]
[null,"XFC1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"XFC'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","消防救援窗，磨砂玻璃"]
[null,"XFC'1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
["8-1#","C0619","600X1900",600,1900,67,"㎡",76.38,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1015","1000X1900",1000,1900,1,"㎡",1.9,{"$nulls":3},"灰色铝合金推拉窗"]
[null,"C1619","1600X1900",1600,1900,5,"㎡",15.2,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1622","1600X1900",1600,1900,1,"㎡",3.04]
[null,"C1716","1700X1900",1700,1900,1,"㎡",3.23]
[null,"C1719","1700X1900",1700,1900,55,"㎡",177.65]
[null,"C1722","1700X2200",1700,2200,24,"㎡",89.76]
[null,"C1724","1700X2400",1700,2400,3,"㎡",12.24]
[null,"GYC3-1810S","1800X1000",1800,1000,2,"㎡",3.6,{"$nulls":3},"防雨百叶窗"]
[null,"XFC1719","1700X1900",1700,1900,5,"㎡",16.15,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","消防救援窗"]
[null,"XFC1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74,{"$nulls":3},"消防救援窗"]
[null,"XFC ’1719","1700X1900",1700,1900,5,"㎡",16.15,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","消防救援窗，磨砂玻璃"]
[null,"XFC’1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74,{"$nulls":3},"消防救援窗，磨砂玻璃"]
["8-2#","C0619","600X1900",600,1900,124,"㎡",141.35999999999999,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1419","1400X1900",1400,1900,10,"㎡",26.6]
[null,"C1422","1400X1900",1400,1900,2,"㎡",5.32]
[null,"C1716","1700X1900",1700,1900,1,"㎡",3.23]
[null,"C1719","1700X1900",1700,1900,110,"㎡",355.3]
[null,"C1722","1700X2200",1700,2200,28,"㎡",104.72]
[null,"C1724","1700X2400",1700,2400,2,"㎡",8.16]
[null,"C'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003]
[null,"C'1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"FC1319","1300X1900",1300,1900,1,"㎡",2.47]
[null,"GYC3-1810S","1800X1000",1800,1000,2,"㎡",3.6,{"$nulls":3},"防雨百叶窗"]
[null,"XFC1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","消防救援窗"]
[null,"XFC1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"XFC'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","消防救援窗，磨砂玻璃"]
[null,"XFC'1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"MLC2923","2900X2300",2900,2300,1,"㎡",6.67]
["8-3#","C0619","600X1900",600,1900,126,"㎡",143.64,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗"]
[null,"C1019","1000X1900",1000,1900,1,"㎡",1.9]
[null,"C1419","1400X1900",1400,1900,6,"㎡",15.96]
[null,"C1619","1600X1900",1600,1900,4,"㎡",12.16]
[null,"C1622","1600X2200",1600,2200,1,"㎡",3.52]
[null,"C1716","1700X1900",1700,1900,1,"㎡",3.23]
[null,"C1719","1700X1900",1700,1900,110,"㎡",355.3]
[null,"C1722","1700X2200",1700,2200,30,"㎡",112.2]
[null,"C1724","1700X2400",1700,2400,2,"㎡",8.16]
[null,"C'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003]
[null,"GYC3-1810S","1800X1000",1800,1000,2,"㎡",3.6,{"$nulls":3},"防雨百叶窗"]
[null,"XFC1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","消防救援窗"]
[null,"XFC1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
[null,"XFC'1719","1700X2200",1700,2200,5,"㎡",18.700000000000003,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","消防救援窗，磨砂玻璃"]
[null,"XFC'1722","1700X2200",1700,2200,1,"㎡",3.74]
["9-1#","C0614","600X1400",600,1400,40,"㎡",33.6,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C1514","1500X1400",1500,1400,20,"㎡",42,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C1614","1600X1400",1600,1400,1,"㎡",2.24,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C08125","800X1250",800,1250,150,"㎡",150,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C09125","900X1250",900,1250,10,"㎡",11.25,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C10145","1000X1450",1000,1450,20,"㎡",29,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C10155","1000X1550",1000,1550,10,"㎡",15.5,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C16145","1600X1450",1600,1450,9,"㎡",20.88,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C19125","1900X1250",1900,1250,159,"㎡",377.625,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"FC(乙)09125","1900X1250",1900,1250,1,"㎡",2.375,{"$nulls":3},"成品乙级防火窗"]
["9-2#","C0614","600X1400",600,1400,40,"㎡",33.6,null,null,"6中透光Low-E+9A+6","灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C1514","1500X1400",1500,1400,20,"㎡",42,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C1614","1600X1400",1600,1400,1,"㎡",2.24,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C08125","800X1250",800,1250,150,"㎡",150,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C09125","900X1250",900,1250,10,"㎡",11.25,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C10145","1000X1450",1000,1450,20,"㎡",29,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C10155","1000X1550",1000,1550,10,"㎡",15.5,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C16145","1600X1450",1600,1450,9,"㎡",20.88,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"C19125","1900X1250",1900,1250,159,"㎡",377.625,{"$nulls":3},"灰色铝合金平开窗，增设安全铰链"]
[null,"FC(乙)09125","1900X1250",1900,1250,1,"㎡",2.375,{"$nulls":3},"成品乙级防火窗"]
["总计",{"$nulls":6},{"v":6108.654999999995,"d":"6109"}]
["技术要求：窗为铝合金断桥型。门联窗采用80系列，门联窗和地弹门型材厚度不低于2.0mm；带纱窗推拉窗采用90系列，厚度1.4mm；平开窗和固定窗采用50系列，型材厚度1.4mm；五金件、玻璃、密封胶、胶条、发泡剂、滑轮等配件采用国内一线品牌并由供应商提供样品封样。\n报价包含制作、运输、安装、13个点税费等"]

{"sheet":"二标段","index":1,"n_rows":107,"n_cols":12,"rows_kept":107,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,24,0],[2,10,5,10],[2,11,5,11],[6,10,24,10],[6,11,24,11],[25,0,38,0],[25,10,38,10],[39,0,49,0],[39,10,49,10],[39,11,40,11],[41,11,47,11],[48,11,49,11],[50,0,62,0],[50,10,62,10],[50,11,51,11],[52,11,60,11],[61,11,62,11],[63,0,78,0],[63,10,78,10],[79,0,84,0],[79,10,84,10],[79,11,81,11],[85,0,89,0],[85,10,88,10],[90,0,92,0],[93,0,95,0],[93,10,95,10],[93,11,95,11],[96,0,104,0],[96,10,104,10],[105,0,105,5],[106,0,110,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["凉山州第二民族中学项目\n窗户清单"]
["栋号","设计编号","洞口尺寸（mm）","宽","高","数量","单位","数量","单价（元）","合价（元）","玻璃类型","备注"]
["1#","MC303250","3000X3250",3000,3250,1,"㎡",9.75,null,null,"Al-6Low-E+9A+6C","门联窗"]
[null,"MC813250","8100X3250",8100,3250,1,"㎡",26.325]
[null,"MC3033","3000X3300",3000,3300,4,"㎡",39.6]
[null,"MC8141","8100X4100",8100,4100,2,"㎡",66.42]
[null,"C092650","900X2650",900,2650,8,"㎡",19.08,null,null,"Al-6Low-E+9A+6C","普通窗"]
[null,"C142650","1400X2650",1400,2650,8,"㎡",29.68]
[null,"C152350","1500X2350",1500,2350,4,"㎡",14.1]
[null,"C182350","1800X2350",1800,2350,16,"㎡",67.68]
[null,"C602650","6000X2650",6000,2650,3,"㎡",47.7]
[null,"C692650","6900X2650",6900,2650,2,"㎡",36.57]
[null,"C0929","900X2900",900,2900,8,"㎡",20.88]
[null,"C1415","1400X1500",1400,1500,6,"㎡",12.600000000000001]
[null,"C1429","1400X2900",1400,2900,8,"㎡",32.48]
[null,"C6929","6900X2900",6900,2900,4,"㎡",80.04]
[null,"C422850","4200X2850",4200,2850,3,"㎡",35.910000000000004]
[null,"C152550","1500X2550",1500,2550,2,"㎡",7.65]
[null,"C182550","1800X2550",1800,2550,8,"㎡",36.72]
[null,"C0927","900X2700",900,2700,16,"㎡",38.88]
[null,"C1427","1400X2700",1400,2700,16,"㎡",60.48]
[null,"C6927","6900X2700",6900,2700,8,"㎡",149.04]
[null,"C8127","8100X2700",8100,2700,4,"㎡",87.48]
[null,"C152450","1500X2450",1500,2450,2,"㎡",7.35]
[null,"C182450","1800X2450",1800,2450,8,"㎡",35.28]
["2#","GC311550","3100X1550",3100,1550,1,"㎡",4.805,null,null,"Al-6Low-E+9A+6C","铝合金平开高窗 "]
[null,"GC381450","3800X1450",3800,1450,1,"㎡",5.51,{"$nulls":3},"铝合金平开高窗 "]
[null,"GC21501450","2150X1450",2150,1450,1,"㎡",3.1175,{"$nulls":3},"铝合金平开高窗 "]
[null,"LC0808","800X800",800,800,35,"㎡",22.400000000000002,{"$nulls":3},"铝合金悬窗"]
[null,"LC2216","2200X1600",2200,1600,2,"㎡",7.04,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC3116","3100X1600",3100,1600,1,"㎡",4.96,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC4816","4800X1600",4800,1600,2,"㎡",15.36,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC062350","600X2350",600,2350,8,"㎡",11.28,{"$nulls":3},"铝合金悬窗"]
[null,"LC062550","600X2550",600,2550,2,"㎡",3.06,{"$nulls":3},"铝合金悬窗"]
[null,"LC162350","1600X2350",1600,2350,36,"㎡",135.35999999999999,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC162550","1600X2550",1600,2550,8,"㎡",32.64,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC215016","2150X1600",2150,1600,1,"㎡",3.44,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC432350","4300X2350",4300,2350,68,"㎡",687.14,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC432550","4300X2550",4300,2550,20,"㎡",219.3,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
["3#","C0822","800X2200",800,2200,24,"㎡",42.24,null,null,"Al-6Low-E+9A+6C","铝合金平开窗 "]
[null,"C08245","800X2450",800,2450,12,"㎡",23.52]
[null,"C3015","3000X1500",3000,1500,3,"㎡",13.5,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C3012","3000X1200",3000,1200,1,"㎡",3.6]
[null,"C3022","3000X2200",3000,2200,56,"㎡",369.59999999999997]
[null,"C6022","6000X2200",6000,2200,9,"㎡",118.8]
[null,"C7222","7200X2200",7200,2200,52,"㎡",823.68]
[null,"C30245","3000X2450",3000,2450,15,"㎡",110.25]
[null,"C72245","7200X2450",7200,2450,13,"㎡",229.32]
[null,"FGC4813","4800X1300",4800,1300,52,"㎡",324.48,{"$nulls":3},"固定防火窗"]
[null,"FGC48155","4800X1550",4800,1550,13,"㎡",96.72]
["4#","C0822","800X2200",800,2200,24,"㎡",42.24,null,null,"Al-6Low-E+9A+6C","铝合金平开窗 "]
[null,"C08245","800X2450",800,2450,11,"㎡",21.56]
[null,"C3015","3000X1500",3000,1500,3,"㎡",13.5,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C3012","3000X1200",3000,1200,1,"㎡",3.6]
[null,"C3022","3000X2200",3000,2200,58,"㎡",382.79999999999995]
[null,"C6022","6000X2200",6000,2200,9,"㎡",118.8]
[null,"C7222","7200X2200",7200,2200,50,"㎡",792]
[null,"C15245","1500X2450",1500,2450,3,"㎡",11.024999999999999]
[null,"C30245","3000X2450",3000,2450,22,"㎡",161.7]
[null,"C40245","4000X2450",4000,2450,3,"㎡",29.400000000000002]
[null,"C72245","7200X2450",7200,2450,7,"㎡",123.48]
[null,"FGC4813","4800X1300",4800,1300,50,"㎡",312,{"$nulls":3},"固定防火窗"]
[null,"FGC48155","4800X1550",4800,1550,7,"㎡",52.080000000000005]
["5#","GSLC0922","900X2150",900,2150,5,"㎡",9.675,null,null,"Al-6Low-E+9A+6C","隔音铝合金上悬窗"]
[null,"LC0922","900X2150",900,2150,19,"㎡",36.765,{"$nulls":3},"铝合金上悬窗"]
[null,"GSLC2222","2200X2150",2200,2150,18,"㎡",85.14000000000001,{"$nulls":3},"隔声铝合金推拉窗"]
[null,"LC2222","2200X2150",2200,2150,12,"㎡",56.760000000000005,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC2422","2400X2150",2400,2150,3,"㎡",15.48,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC8729","8700X2940",8700,2940,1,"㎡",25.578,{"$nulls":3},"铝合金上悬窗"]
[null,"LC0925","900X2450",900,2450,18,"㎡",39.69,{"$nulls":3},"铝合金上悬窗"]
[null,"LC1523","1500X2300",1500,2300,1,"㎡",3.45,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"GSLC2223","2200X2300",2200,2300,1,"㎡",5.06,{"$nulls":3},"隔音铝合金推拉窗"]
[null,"LC2223","2200X2300",2200,2300,3,"㎡",15.18,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC2225","2200X2450",2200,2450,15,"㎡",80.85,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC2425","2400X2500",2400,2500,1,"㎡",6,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"LC3134","3050X3350",3050,3350,1,"㎡",10.2175,{"$nulls":3},"铝合金窗"]
[null,"MLC6634","6600X3400",6600,3400,1,"㎡",22.44,{"$nulls":3},"铝合金门窗"]
[null,"MLC8734","8700X3400",8700,3400,1,"㎡",29.58,{"$nulls":3},"铝合金门窗"]
[null,"MLC3030","3000X2950",3000,2950,1,"㎡",8.85,{"$nulls":3},"铝合金门窗"]
["11#体育馆","C0922","900X2200",900,2200,22,"㎡",43.56,null,null,"6mm钢化玻璃","普通窗"]
[null,"C3722","3700X2200",3700,2200,2,"㎡",16.28]
[null,"C4822","4800X2200",4800,2200,13,"㎡",137.28]
[null,"C0933","900X3300",900,3300,19,"㎡",56.43000000000001,{"$nulls":3},"普通窗"]
[null,"C3622","3600X2200",3600,2200,2,"㎡",15.84,{"$nulls":3},"普通窗"]
[null,"C4822","4800X2200",4800,2200,12,"㎡",126.72,{"$nulls":3},"普通窗"]
["配电室","C1821","1800X2100",1800,2100,3,"㎡",11.34,null,null,"6mm钢化玻璃","铝合金平开窗,带18目不锈钢防鼠网"]
[null,"XFC1821","1800X2100",1800,2100,2,"㎡",7.56,{"$nulls":3},"消防救援窗\r"]
[null,"C2421","2400X2100",2400,2100,1,"㎡",5.04,{"$nulls":3},"铝合金平开窗,带18目不锈钢防鼠网"]
[null,"FC甲2414","2400X1400",2400,1400,1,"㎡",3.36,{"$nulls":3},"甲级防火窗"]
[null,"GYC3-4009S","4000X900",4000,900,1,"㎡",3.6,null,null,"固定铝合金防雨百叶窗，带钢纱","固定铝合金防雨百叶窗，带钢纱"]
["东大门","LC1219","1200X1900",1200,1900,2,"㎡",4.56,null,null,"6mm钢化玻璃","铝合金窗"]
[null,"LC1219","1200X1900",1200,1900,1,"㎡",2.28,null,null,"6mm普通磨砂玻璃","铝合金窗"]
[null,"LC2419","2400X1900",2400,1900,1,"㎡",4.56,null,null,"6mm钢化玻璃","铝合金窗"]
["看台","C0706","700X600",700,600,12,"㎡",5.04,null,null,"6mm钢化玻璃","普通窗"]
[null,"C0715","700X1500",700,1500,41,"㎡",43.050000000000004]
[null,"C2415","2400X1500",2400,1500,2,"㎡",7.2]
["南大门","C2131","2100X3100",2100,3100,1,"㎡",6.51,null,null,"6mm钢化玻璃","铝合金推拉窗"]
[null,"C2242","2150X4200",2150,4200,1,"㎡",9.03,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C2431","2400X3100",2400,3100,2,"㎡",14.88,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C4542","4501X4200",4501,4200,1,"㎡",18.9042,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C4544","4500X4350",4500,4350,1,"㎡",19.575,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C4642","4650X4200",4650,4200,1,"㎡",19.53,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C0606","600X600",600,600,1,"㎡",0.36,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗"]
[null,"C0457","400X5650",400,5650,3,"㎡",6.779999999999999,{"$nulls":3},"铝合金窗"]
[null,"ZJC5342","(3200+2100)X4200",null,null,1,"㎡",22.26,{"$nulls":3},"铝合金推拉窗（转角窗）"]
["总计",{"$nulls":6},{"v":7399.247200000002,"d":"7399"}]
["技术要求：窗为铝合金断桥型。门联窗采用80系列，门联窗和地弹门型材厚度不低于2.0mm；带纱窗推拉窗采用90系列，厚度1.4mm；平开窗和固定窗采用50系列，型材厚度1.4mm；五金件、玻璃、密封胶、胶条、发泡剂、滑轮等配件采用国内一线品牌并由供应商提供样品封样。\n报价包含制作、运输、安装、13个点税费等"]