{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet1 (2)","Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":104,"n_cols":11,"rows_kept":104,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[3,0,4,0],[5,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,17,0],[18,0,24,0],[25,0,29,0],[30,0,36,0],[37,0,43,0],[44,0,50,0],[51,0,57,0],[58,0,64,0],[65,0,71,0],[72,0,79,0],[80,0,87,0],[88,0,92,0],[88,10,92,10],[94,0,95,0],[96,0,98,0],[96,10,98,10],[99,0,101,0],[103,0,107,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["凉山州第二民族中学项目\n物资采购询价单"]
["报价单位（盖章）：                                 联系人（名字号码）：           \n日期：   年  月  日\n"]
["栋号","设计编号","洞口尺寸（mm）","宽","高","数量（个）","单位","数量（㎡）","单价（元）","总价（元）","备注"]
["1号图书馆及业务楼","M1124","1100*2400",1100,2400,59,"m²",155.76000000000002,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1524","1500*2400",1500,2400,1,"m²",3.6,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
["2号科技楼","M1125","1100*2500",1100,2500,59,"m²",162.25,null,null,"成品钢质门"]
[null,"M1525","1500*2500",1500,2500,60,"m²",225,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1625","1600*2500",1600,2500,5,"m²",20,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"WZM1125","1100*2500",1100,2500,5,"m²",13.75,null,null,"无障碍卫生间"]
["3号高中楼","AM1121","1100*2100",1100,2100,5,"m²",11.55,null,null,"无障碍卫生间专用门"]
[null,"KM1121","1100*2100",1100,2100,35,"m²",80.85000000000001,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1125","1100*2500",1100,2500,177,"m²",486.75,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1624","1600*2400",1600,2400,8,"m²",30.72,null,null,"成品钢质门"]
["4号初中楼","AM1121","1100*2100",1100,2100,5,"m²",11.55,null,null,"无障碍卫生间专用门"]
[null,"KM1121","1100*2100",1100,2100,33,"m²",76.23,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1125","1100*2500",1100,2500,141,"m²",387.75,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1525","1500*2500",1500,2500,22,"m²",82.5,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1624","1600*2400",1600,2400,6,"m²",23.04,null,null,"成品钢质门"]
["5号艺术楼","LM1124","1100*2400",1100,2400,6,"m²",15.84,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1124","1100*2400",1100,2400,2,"m²",5.28,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"LM1124","1100*2400",1100,2400,3,"m²",7.92,null,null,"无障碍专用门"]
[null,"M1125","1100*2500",1100,2500,6,"m²",16.5,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"GM1125","1100*2500",1100,2500,7,"m²",19.25,null,null,"成品隔音门（不带亮窗）"]
[null,"M1525","1500*2500",1500,2500,16,"m²",60,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"GM1525","1500*2500",1500,2500,14,"m²",52.5,null,null,"成品隔音门（不带亮窗）"]
["6号食堂","M0823","800*2300",800,2300,2,"m²",3.68,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1123","1100*2300",1100,2300,29,"m²",73.36999999999999,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,7,"m²",19.32,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,6,"m²",20.700000000000003,null,null,"钢质门"]
[null,"M1623","1600*2300",1600,2300,9,"m²",33.120000000000005,null,null,"钢质门"]
["7-1宿舍","M0621","600*2100",600,2100,128,"m²",161.28,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,210,1,"m²",0.168,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,1,"m²",2.31,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,72,"m²",213.84,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质防盗门"]
[null,"M1721","1700*2100",1700,2100,4,"m²",14.28,null,null,"钢质防盗门"]
["7-2宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专用无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,120,"m²",356.40000000000003,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,3,"m²",11.73,null,null,"钢质门"]
["7-3宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,121,"m²",359.37,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,4,"m²",15.64,null,null,"钢质门"]
["8-1宿舍","M0621","600*2100",600,2100,128,"m²",161.28,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,210,1,"m²",0.168,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,1,"m²",2.31,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,72,"m²",213.84,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质防盗门"]
[null,"M1721","1700*2100",1700,2100,4,"m²",14.28,null,null,"钢质防盗门"]
["8-2宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专用无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,120,"m²",356.40000000000003,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,3,"m²",11.73,null,null,"钢质门"]
["8-3宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,121,"m²",359.37,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,4,"m²",15.64,null,null,"钢质门"]
["9-1号教师楼","M0721","700*2100",700,2100,190,"m²",279.3,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"FM0821","800*2100",800,2100,1,"m²",1.68,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,2100,171,"m²",287.28,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"M0921","900*2100",900,2100,40,"m²",75.6,null,null,"成品单扇实木门安装"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,180,"m²",415.8,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"成品钢质防盗子母门安装"]
[null,"M1623","1600*2300",1600,2300,11,"m²",40.480000000000004,null,null,"成品双扇钢质防盗门安装"]
[null,"TLM2123","2100X2300",2100,2300,40,"m²",193.2,null,null,"灰色钛合金推拉门"]
["9-1号教师楼","M0721","700*2100",700,2100,190,"m²",279.3,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"FM0821","800*2100",800,2100,1,"m²",1.68,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,2100,171,"m²",287.28,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"M0921","900*2100",900,2100,40,"m²",75.6,null,null,"成品单扇实木门安装"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,180,"m²",415.8,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"成品钢质防盗子母门安装"]
[null,"M1623","1600*2300",1600,2300,11,"m²",40.480000000000004,null,null,"成品双扇钢质防盗门安装"]
[null,"TLM2123","2100X2300",2100,2300,40,"m²",193.2,null,null,"灰色钛合金推拉门"]
["11#体育馆","M1024","1000X2400",1000,2400,8,"m²",19.2,null,null,"普通门"]
[null,"M1030","1000X3000",1000,3000,1,"m²",3]
[null,"M1031","1000X3100",1000,3100,2,"m²",6.2]
[null,"M1524","1500X2400",1500,2400,1,"m²",3.6]
[null,"M2031","2000X3100",2000,3100,9,"m²",55.800000000000004]
["配电室","M1123","1100X2300",1100,2300,1,"m²",2.53,null,null,"钢制防盗门"]
["东大门","M1021","1000X2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1128","1100X2800",1100,2800,1,"m²",3.08,null,null,"安全防撞玻璃门"]
["看台","M1124","1100X2400",1100,2400,10,"m²",26.400000000000002]
[null,"M1224","1200X2400",1200,2400,2,"m²",5.76]
[null,"M1524","1500X2400",1500,2400,4,"m²",14.4]
["南大门","M1021","1000X2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1127","1050X2700",1050,2700,1,"m²",2.835,null,null,"成品防盗门"]
[null,"M1527","1500X2700",1500,2700,3,"m²",12.149999999999999,null,null,"成品防盗门"]
[{"$nulls":5},3987,null,8508.991]
["技术要求：\n   钢制门采用0.8/1.5mm系列，其中教室门、实验室门带观察孔、护窗、钢制不锈钢纱窗，双侧隐形拉手，设置双侧插销式门锁，不带门槛，观察孔中材质为亚克力板或其他（不采用玻璃），护窗不带玻璃，；学生宿舍门不带观察孔、带护窗，护窗带纱窗、内外安装插销式门锁。卫生间门采用钛合金，门框厚度不低于1.0mm，门扇边框厚度不低于0.8mm，门扇上半部分采用磨砂钢化玻璃，下半部分采用钛合金面板。\n   报价包含制作、运输、安装、13个点税等费用"]

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":1,"n_rows":103,"n_cols":11,"rows_kept":103,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,3,0],[4,0,7,0],[8,0,11,0],[12,0,16,0],[17,0,23,0],[24,0,28,0],[29,0,35,0],[36,0,42,0],[43,0,49,0],[50,0,56,0],[57,0,63,0],[64,0,70,0],[71,0,78,0],[79,0,86,0],[87,0,91,0],[87,10,91,10],[93,0,94,0],[95,0,97,0],[95,10,97,10],[98,0,100,0],[101,0,101,4],[102,0,106,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["凉山州第二民族中学项目门清单"]
["栋号","设计编号","洞口尺寸（mm）","宽","高","数量（个）","单位","数量（㎡）","单价（元）","合价（元）","备注"]
["1号图书馆及业务楼","M1124","1100*2400",1100,2400,59,"m²",155.76000000000002,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1524","1500*2400",1500,2400,1,"m²",3.6,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
["2号科技楼","M1125","1100*2500",1100,2500,59,"m²",162.25,null,null,"成品钢质门"]
[null,"M1525","1500*2500",1500,2500,60,"m²",225,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1625","1600*2500",1600,2500,5,"m²",20,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"WZM1125","1100*2500",1100,2500,5,"m²",13.75,null,null,"无障碍卫生间"]
["3号高中楼","AM1121","1100*2100",1100,2100,5,"m²",11.55,null,null,"无障碍卫生间专用门"]
[null,"KM1121","1100*2100",1100,2100,35,"m²",80.85000000000001,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1125","1100*2500",1100,2500,177,"m²",486.75,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1624","1600*2400",1600,2400,8,"m²",30.72,null,null,"成品钢质门"]
["4号初中楼","AM1121","1100*2100",1100,2100,5,"m²",11.55,null,null,"无障碍卫生间专用门"]
[null,"KM1121","1100*2100",1100,2100,33,"m²",76.23,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1125","1100*2500",1100,2500,141,"m²",387.75,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1525","1500*2500",1500,2500,22,"m²",82.5,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"M1624","1600*2400",1600,2400,6,"m²",23.04,null,null,"成品钢质门"]
["5号艺术楼","LM1124","1100*2400",1100,2400,6,"m²",15.84,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1124","1100*2400",1100,2400,2,"m²",5.28,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"LM1124","1100*2400",1100,2400,3,"m²",7.92,null,null,"无障碍专用门"]
[null,"M1125","1100*2500",1100,2500,6,"m²",16.5,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"GM1125","1100*2500",1100,2500,7,"m²",19.25,null,null,"成品隔音门（不带亮窗）"]
[null,"M1525","1500*2500",1500,2500,16,"m²",60,null,null,"成品钢质门（带亮窗）"]
[null,"GM1525","1500*2500",1500,2500,14,"m²",52.5,null,null,"成品隔音门（不带亮窗）"]
["6号食堂","M0823","800*2300",800,2300,2,"m²",3.68,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1123","1100*2300",1100,2300,29,"m²",73.36999999999999,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,7,"m²",19.32,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,6,"m²",20.700000000000003,null,null,"钢质门"]
[null,"M1623","1600*2300",1600,2300,9,"m²",33.120000000000005,null,null,"钢质门"]
["7-1宿舍","M0621","600*2100",600,2100,128,"m²",161.28,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,210,1,"m²",0.168,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,1,"m²",2.31,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,72,"m²",213.84,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质防盗门"]
[null,"M1721","1700*2100",1700,2100,4,"m²",14.28,null,null,"钢质防盗门"]
["7-2宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专用无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,120,"m²",356.40000000000003,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,3,"m²",11.73,null,null,"钢质门"]
["7-3宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,121,"m²",359.37,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,4,"m²",15.64,null,null,"钢质门"]
["8-1宿舍","M0621","600*2100",600,2100,128,"m²",161.28,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,210,1,"m²",0.168,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,1,"m²",2.31,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,72,"m²",213.84,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质防盗门"]
[null,"M1721","1700*2100",1700,2100,4,"m²",14.28,null,null,"钢质防盗门"]
["8-2宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,1,"m²",2.1,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专用无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,120,"m²",356.40000000000003,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,3,"m²",11.73,null,null,"钢质门"]
["8-3宿舍","M0621","600*2100",600,2100,245,"m²",308.7,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1021","1000*2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"成品钛合金厨卫门"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,2,"m²",4.62,null,null,"专业无障碍门"]
[null,"M1127","1100*2700",1100,2700,121,"m²",359.37,null,null,"钢质门"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"钢质门"]
[null,"M1523","1500*2300",1500,2300,1,"m²",3.45,null,null,"钢质门"]
[null,"M1723","1700*2300",1700,2300,4,"m²",15.64,null,null,"钢质门"]
["9-1号教师楼","M0721","700*2100",700,2100,190,"m²",279.3,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"FM0821","800*2100",800,2100,1,"m²",1.68,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,2100,171,"m²",287.28,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"M0921","900*2100",900,2100,40,"m²",75.6,null,null,"成品单扇实木门安装"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,180,"m²",415.8,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"成品钢质防盗子母门安装"]
[null,"M1623","1600*2300",1600,2300,11,"m²",40.480000000000004,null,null,"成品双扇钢质防盗门安装"]
[null,"TLM2123","2100X2300",2100,2300,40,"m²",193.2,null,null,"灰色钛合金推拉门"]
["9-1号教师楼","M0721","700*2100",700,2100,190,"m²",279.3,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"FM0821","800*2100",800,2100,1,"m²",1.68,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M0821 ","800*2100",800,2100,171,"m²",287.28,null,null,"成品单扇钛合金门安装"]
[null,"M0921","900*2100",900,2100,40,"m²",75.6,null,null,"成品单扇实木门安装"]
[null,"M1121","1100*2100",1100,2100,180,"m²",415.8,null,null,"成品单扇钢质防盗门安装"]
[null,"M1223","1200*2300",1200,2300,6,"m²",16.56,null,null,"成品钢质防盗子母门安装"]
[null,"M1623","1600*2300",1600,2300,11,"m²",40.480000000000004,null,null,"成品双扇钢质防盗门安装"]
[null,"TLM2123","2100X2300",2100,2300,40,"m²",193.2,null,null,"灰色钛合金推拉门"]
["11#体育馆","M1024","1000X2400",1000,2400,8,"m²",19.2,null,null,"普通门"]
[null,"M1030","1000X3000",1000,3000,1,"m²",3]
[null,"M1031","1000X3100",1000,3100,2,"m²",6.2]
[null,"M1524","1500X2400",1500,2400,1,"m²",3.6]
[null,"M2031","2000X3100",2000,3100,9,"m²",55.800000000000004]
["配电室","M1123","1100X2300",1100,2300,1,"m²",2.53,null,null,"钢制防盗门"]
["东大门","M1021","1000X2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1128","1100X2800",1100,2800,1,"m²",3.08,null,null,"安全防撞玻璃门"]
["看台","M1124","1100X2400",1100,2400,10,"m²",26.400000000000002]
[null,"M1224","1200X2400",1200,2400,2,"m²",5.76]
[null,"M1524","1500X2400",1500,2400,4,"m²",14.4]
["南大门","M1021","1000X2100",1000,2100,2,"m²",4.2,null,null,"卫生间钛合金门"]
[null,"M1127","1050X2700",1050,2700,1,"m²",2.835,null,null,"成品防盗门"]
[null,"M1527","1500X2700",1500,2700,3,"m²",12.149999999999999,null,null,"成品防盗门"]
["总计",{"$nulls":4},3987,null,{"v":8508.991,"d":"8509"}]
["技术要求：\n   钢制门采用0.8/1.5mm系列，其中教室门、实验室门带观察孔、护窗、钢制不锈钢纱窗，双侧隐形拉手，设置双侧插销式门锁，不带门槛，观察孔中材质为亚克力板或其他（不采用玻璃），护窗不带玻璃，；学生宿舍门不带观察孔、带护窗，护窗带纱窗、内外安装插销式门锁。卫生间门采用钛合金，门框厚度不低于1.0mm，门扇边框厚度不低于0.8mm，门扇上半部分采用磨砂钢化玻璃，下半部分采用钛合金面板。\n   报价包含制作、运输、安装、13个点税等费用"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}