{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["清单","综合单价分析表","封面"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标工程量清单"]
["工程名称：凉山州科教园区暨医学类教育服务项目-7#文化体验中心外装饰工程"]
["序号","项目名称","计量\n单位","项目特征描述","数量","含税单价","合价（元）","备注"]
[1,"明框玻璃幕墙","m2","1.骨架材料种类、规格、中距 ：铝合金框架式 铝合金断桥隔热型材 钢材采用热镀锌钢材\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：浅灰色LOW-E 双钢化镀膜中空玻璃6（low-e）+9A+6中空钢化玻璃\n3.面层固定方式 ：综合考虑\n4.隔离带、框边封闭材料品种、规格 ：综合考虑\n5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑\n6.特殊配件：门窗电动开启装置（单独列项）\n7.其他满足设计及规范要求",1310.86]
[2,"消防救援窗（易碎玻璃）","m2","1.骨架材料种类、规格、中距 ：铝合金框架式 铝合金断桥隔热型材 钢材采用热镀锌钢材\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：6mm厚普通玻璃\n3.面层固定方式 ：综合考虑\n4.隔离带、框边封闭材料品种、规格 ：综合考虑\n5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑\n6.特殊配件：门窗电动开启装置（单独列项）\n7.其他满足设计及规范要求",8.97]
[3,"3.0mm铝单板","m2","1.骨架材料种类、规格、中距 ：热镀锌型钢综合\n2.面层材料品种、规格、颜色 ：3mm厚铝单板（氟碳喷涂）\n3.面层固定方式 ：综合考虑\n4.隔离带、框边封闭材料品种、规格 ：综合考虑\n5.嵌缝、塞口材料种类：综合考虑",{"v":3283.969,"d":"3283.97"}]
[4,"玻璃栏板","m2","1.扶手材料种类、规格、品牌 ：304不锈钢120*50*2椭圆扶手\n2.栏杆材料种类、规格、品牌： 304不锈钢立柱\n3.栏板材料种类、规格、品牌、颜色 ：8+1.52pvb+8钢化夹胶玻璃\n4.固定配件种类 ：304不锈钢夹具+M6螺栓+盖型螺母+连接件\n5.防护材料种类：综合考虑\n6.栏杆高度：综合考虑",586.05]
[5,"电动排烟窗装置","套","1、满足设计和使用要求，请投标单位自行深化报价\n2、报价含深化费用",{"v":144,"d":"144.00"}]
[6,"铝合金百叶","m2","1.窗代号及洞口尺寸：综合考虑 \n2.框、扇材质 ：综合考虑\n3.满足设计和规范要求",7.02]
[7,"地弾门","m2","1.门代号及洞口尺寸 ：综合考虑\n2.门框或扇外围尺寸 ：综合考虑\n3.门框、扇材质 ：断桥铝合金型材\n4.玻璃品种、厚度：6（low-e）+12A+6中空钢化玻璃\n5.门拉手：不锈钢拉手综合考虑",{"v":51.3,"d":"51.30"}]
[8,"采光顶","m2","1.骨架类型 ：断桥铝合金型材氟碳处理\n2.固定类型、固定材料品种、规格：综合考虑 \n3.面层材料品种、规格 ：6（low-e）+12A+6+1.52PVB+6三钢化中空夹胶玻璃中空钢化玻璃\n4.嵌缝、塞口材料种类：3mm厚氟碳铝单板封边\n5.特殊配件：门窗电动开启装置（单独列项）\n6.满足设计和规范要求",84.88]
[9,"2mm铝单板背衬","m2","1.龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑\n2.隔离层材料种类、规格 ：2mm厚铝单板背衬\n3.基层材料种类、规格 ：综合考虑\n4.面层材料品种、规格、颜色 ：综合考虑\n5.压条材料种类、规格：综合考虑",114.52]
[10,"外立面施工措施费+施工机械费","项","1、包含外立面施工所使用的一切措施和机具\n2、施工方式：综合考虑",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"合计"]
[12,"其中税费（9%）"]

{"sheet":"综合单价分析表","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"封面","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,0,2,7],[7,3,13,4],[18,3,23,4],[28,3,33,4],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}