{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[11,2,11,6],[13,2,13,6],[15,2,15,6]]}
["攀西汽车城打围施工工程量清单"]
["项目名称：凉山交城攀西汽车城"]
["序号","分项工程名称","工程量","单位","综合单价","合价（元）","备注"]
[1,"绿篱树池两侧M10水泥砂浆砖砌体120厚，高度0.5米，外侧及顶面抹灰面层刷真石漆",942,"米"]
[2,"种植土买土回填平整0.5*0.5*1米",942,"米"]
[3,"树池内设UPVC32泄水孔2米一个,单根长度0.15米",470,"根"]
[4,"1.3高0.5宽成品小叶女贞绿篱墙",942,"米"]
[5,"不锈钢树箱1.2*1.2*1.2，含回填土",5,"个"]
[6,"树箱内配绿植1.44平方米",5,"个"]
[7,"树箱内栽景观乔木1颗（造型小叶榕），胸径20公分",5,"棵"]
[8,"植物养护，内容包括植被修剪、除草、浇水、更换苗木等内容。",12,"月"]
[9,"合计总金额："]
["说明：","报价为含税价格"]